GAZİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumunuz tarafından yaptırılması düşünülen Gaziler Fiz. Ted. Ve Reh. Eğt. Arş. Hst. B blok çatısının muhtelif (Kısmi) yerlerinde tadilat ve onarımının yapılması işi ile ilgili;

YAPILACAK OLAN İMALATLAR :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Sıra no* | *İmalat Cinsi* | *Birimi* | *Miktarı* |
| 1 | Mahal listesinde belirtilen yerlerde ki (Ramotoloji üstü, 1. Kat depo muhasebe üstü , 1. Kat ortez – protez metal işleme kaynak odası üstü , A blok 1. Kat 2 adet oda üstü), çeşitli mahallerdeki yatay oluklar ve mahya üstleri) bu noktalardaki Shingle, mebran, osb (Çürük olanlar ve çinkolar ) sökülecektir. (yaklaşık) | M2 | 200 |
| 2 | Sökümden çıkan inşaat artık ve molozlarının çatıdan indirilip nakledilmesi | Ad. | 1 |
| 3 | Ahşap çatı üzerine 3mm veya 2mm plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü mebran ile 0,10cm binili fürmüz ile ısıtılıp yapıştırılarak su yalıtımı yapılması | M2 | 200 |
| 4 | Ahşap çatı üzerine mevcut mahya üstüne 3mm veya 2mm plastomer esaslı üzeri arduazlı (KUMLU) mebran ile mahya üstü su yalıtımı yapılması | mt | 10 |
| 5 | Shingle çatı kaplama yapılması | M2 | 200 |
| 6 | 3 nolu OSB ile sökülen yerlere kablama yapılması ( SU ALMIŞ ÇÜRÜMÜŞ MAHALDEKİ YERLER) yaklaşık 7, 8 adet | Ad. | 7,8 |
| 7 | Sarkma – oturma yapmış, çürümüş Osb altlarına Beş on diklemeler ile takviye yapılması | Ad. | 7,8 |
| 8 | 12 ve 14 nolu çinko ile baca kenarı , çatı fenerleri, atika duvar arkası, yatay yağmur olukları yapılması ve yerine konulması | mt | 15 |
| 9 | Çeşitli mahallerdeki çinko levhaların tadilatının yapılması | Tkm. | 1 |