MERKEZİMİZ DEMİRBAŞINA KAYITLI MUHYELİF EBATLARDA BULUNAN YANGIN TÜPLERİNİN KURU KİMYASAL TOZLU (KKT) DOLUMLARININ YAPILARAK

TETİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ |

1 - Bakım esnasında değişmesi gereken arızalı ürünler çıkarsa ayrıca fatura edilecektir.

1. 12 Aylık her 6 ayda bir genel periyodik bakım yapılarak balam formu tanzim edilerek  
   yetkiliye teslim edilecek, Yangın tüplerinin 6 aylık kontrc l etiketlerinde firma ismi  
   mutlaka olacaktır. I
2. Bakımlar esnasında Teknik Servis görevlisi ya da Sivil S ıvunma amiri nezaretinde  
   yapılacaktır.
3. Merkezimiz demirbaşında muhtelif ebatlarda (6,12 ve 50 I ğ. KKT.) bulunan yangın  
   tüplerinin dolum tarihleri 4 yılını doldurdu ise idare tarafından görevlendirilen  
   personel nezaretinde yetkili firmada hidrostatik teste tabi tutularak tekrar dolumlar  
   yapıldıktan sonra (Test ücreti ve kimyevi toz dolumu yükleniciye aittir) test sonuç  
   raporları idareye sunulacaktır.
4. Yüklenici firma tarafından öncelikle arıza durumlarında rapor tutarak İdareye  
   bildirecektir. İdarenin bilgisi dahilinde yapılan işlere ve değiştirilen parçalara en az 1  
   yıl garanti kapsamında olacaktır.

**V Turan**

«SSK» '



i

