SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın maksimum sıcaklık doğruluğuna sahip dijital fuzzy kontrolü olmalıdır.
2. Cihazın LCD göstergesi olmalıdır.
3. Cihaz yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.
4. Cihazın aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı devre kesici korumaları olmalıdır.
5. Cihaz 3 veya 4 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri300\* 150\*150 mm ( g\*d\*y) olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 C üzerinden 100 C' ye kadar olmalıdır.
7. Cihazın sıcaklık doğruluğu (+-) 0 .1 C, sıcaklık hassasiyeti ise (+-) 1.0 C olmalıdır.
8. Cihazda hafıza fonksiyonu bulunmalıdır. Bu fonksiyonla set edilen sıcaklık ve zaman değerleri hafızaya alınabilmelidir.
9. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır.
10. Cihazın ısıtma gücü 800 W olmalıdır.
11. Cihaz 220 volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.
12. Cihazın set işlemi, cihazı başlatma ve sonlandırma işlemi tek bir düğme ile yapılmalıdır. Bu sayede kontrol işleminde hata payı en aza indirilmiş olacaktır.
13. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesi bulunmalıdır ve bu belge, ihale dosyasına eklenmelidir.
14. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
15. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

Dr. Leymune PARLAK

TC Sağlık Bakanlığı PolatlI Devlet Hastanesi

Dr. Un an MERAL Polatiı Duatepe t>-Met Hastaneri

C:\Users\SATNAL~1\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image1.jpeg





BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolaplar en az DKP 0.80 mm saçtan imal edilmiş olmalıdır (uzun süreli kullanıma uygun). Dolaplar 180-200 derece fırınlanmış elektrostatik toz boya ile boyalı olmalıdır.
2. Her ünitede en az 10 çekmece olmalıdır.
3. Çekmeceler kolayca çekilebilir nitelikte olmalıdır.
4. Her çekmece 12 ye bölünmüş olup yüksekliği 5-6 cm olmalı ve toplamda 480-500 kaset blok alabilmelidir.
5. Dolaplar üst üste konulabilmeli ve deforme olmamalıdır.
6. Zemine oturan ünitede yerden yüksekliği sağlayacak en az 5 cm yükseklikte dayanıklı ayakları olmalıdır.
7. Dolapların TSEK belgesi olmalıdır.
8. Gövde rengi parlament mavisi çekmeceler beyaz olmalıdır.
9. Firmalar, teknik şartnamede istenen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceğini belirtecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi belirtilmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

nr nhan MERA1-

Ç ‘nuatepp Devlet Hastanesi

C:\Users\SATNAL~1\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image4.jpeg

Dr. Leymune PARLAK

TC Sağlık Bakanlığı  
Polatlı Devlet Hastanesi

Patoloji

Uz.Tescil

