BLACKOUT KARARTMA STOR PERDE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PERDE KUMAŞI Materyal :Vo 100 Polyester Eni: 200-250ctn Kalınlık: 0,40 mieron Ağırlık : 326 gr/m2 Işık Refleksiyonu : % 82 Işık Geçirgenliği : % 0 Işık Emioiliği :%18

^ık Haslığı :%7

ÜST KASA

Alüminyum malzemeden üretilen 72 mm x 79mm ebatlarında el oksal boyalı özel kanallı 275gr/mt ağırlığında üretilen perde üst kasası

STOR BORUSU

Alüminyum malzemeden üretilen 32 mm o çapında özel kanallı 225gr/mt ağırlığında üretilen perde borusudur. ETEK ÇITASI

PVC Malzemeden üretilen Kaim soğuk ve sıcağa dayanıklı Kumaş kaplıdır.

YAN KAPAKLAR

Plastik malzemeden Üretilen 72mm x 79mm ebatlarında soğuk ve sıcağa dayanıklı perde üst kasa yan kapaklandır. MEKANİZMA

Elastik malzemeden üretilen 32mtn o çapında stor borusuna enteğre,sıcak ve soğuğa dayanıklı.içerisinde metal yay olan perde hareket mekanizmasıdır.Rediktör Mekanizmadır.

AÇMA KAPAMA ZİNCİRİ

Açma kapama zinciri Soguga ve sıcağa dayanjkh,Mekan ¡zinaya uyumlu , El çekli,Kaim plastik zincir olacaktır

* Alüminyum hastane rayı 1,2 mm - 13,6 mm x 35 mm ebatlarında eloksal F21 sertliğinde alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.

•0 12 mm x 1,5 mm ebatlarında 1. sınıf 6060 alaşımdan mamul tavan askı çubuklarıyla bağlantısı yapılmalıdır, ^

* Perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayan rulet elteks hammaddeden üretilmelidir.
* Ruletin çengelleri paslanmaz metal malzemeden üretilmelidir,
* Hastane de muayene masası ya da hasta yataklarının konumuna göre hastane rayları U, L, J ve T şeklinde üretilecektir.
* U, L, J ve T şeklinde yapılan hastane rayları uygun bağlantı aparatlarıyla monte edilerek, görüntü çirkinliği olmayacaktır.
* Askı çubukları perde yapılacak her birimdeki farklı yüksekliğe uygun şekilde yüklenici firma tarafından ayarlanacaktır.
* Hastane raylarının standart yüksekliği 220 cm olmalıdır.
* Yüklenici firma alüminyum rayların montajını yapacak ve çalışır durumda teslim edecektir,
* Montaj esnasında meydana gelebilecek her türlü inşaat, mekanik, elektrik vb. durumlardan, hasar ve zararlardan yüklenici firma sorumlu olup, çıkabilecek her türlü ek maliyetler ve tazminatlar yüklenici firmaya ait olacaktır.