**BOWİE DICK TEST PAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Bowie-Dick Test Paketi 121 ° C 121 ° C'de çalışan buhar sterilizatörleri günlük izlenmesi içindir. Test paketi kutusunu açmak için kolay bir ambalajlı ve EN ISO 11140-4 tanımlandığı gibi döngüleri ile sterilizatörlerde çalışmak üzere tasarlanmıştır.**

**Vakum çizilir sonra kayda değer hava sterilizatör odasında varsa, buhar testi paketi ortasına nüfuz ve gösterge sayfasını bir geçiş gösteren bir üniforma siyah renk, dönecek. Hava, küçük bir miktarda, bir, iki derecelik ısı düşüşünün neden olmak için yeterli, mevcut ise, hava, mavi / gri renk yerine düzgün bir siyah kalması tabakanın merkezine neden olan test paketi ortasına göç edecektir. Bu Fail gösterir.**

Özgür TARHAN

Anestezi Tekn.