|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | LAMİNAT KAPI 197X110,5 cm | 1 | ADET |  |  |  |
| 2 | LAMİNAT KAPI 198X112,5 cm | 1 | ADET |  |  |  |
| 3 | LAMİNAT KAPI 165X141,5 cm | 1 | ADET |  |  |  |
| 4 | LAMİNAT KAPI 210X80 cm | 1 | ADET |  |  |  |
| 5 | KAPI (DERİ KAPİTONE KAPLAMA) 210X80 CM | 3 | ADET |  |  |  |
| 6 | KAPI (DERİ KAPİTONE KAPLAMA) 210X110 CM | 1 | ADET |  |  |  |
| 7 | ENGELLİ MASA 72X86 CM | 1 | ADET |  |  |  |
| 8 | L BANKO 165X240 CM | 1 | ADET |  |  |  |
| 9 | KESON 75X80 CM | 1 | ADET |  |  |  |

**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**KONU:** Hastanemizin EEG,Endoskopi.Çocuk rapor hazırlama mobilya alım işi

1. **ÇOCUK POLİKLİNİĞİ RAPOR HAZIRLAMA KESON**

**Malzeme Teknik Özellikleri :**

* Üst gövde 36 mm parlak beyaz MDF lam olacaktır.
* Mdf Lam 18 mm parlak beyaz (gövde)
* Mdf Lam 18 mm bambu (kapaklar)
* Ayaklar metal, L=50 mm, Parlak, Ayarlı
* Kulplar metal
* Menteşeler tas menteşe
* Arkalık 8 mm mdf lam beyaz
* Kulplar metal, kilit kare kilit
* Arkalık 8 mm mdf lam beyaz
* İmalat şekildeki gibi olacaktır.

1. **ÇOCUK POLİKLİNİĞİ RAPOR HAZIRLAMA SEKRETER L BANKO**

**Malzeme Teknik Özellikleri :**

* Mdf Lam 36 mm bambu (üst gövde)
* Mdf Lam 18 mm parlak beyaz (gövde)
* Mdf Lam 18 mm bambu (kapak)
* İmalat şekildeki gibi olacaktır

1. **ENGELLİ MASA**

* Mdf Lam 36 mm bambu (üst gövde)
* Mdf Lam 36 mm parlak beyaz (gövde)
* İmalat şekildeki gibi olacaktır

1. **LAMİNANT KAPI KANADI :**

Hastanemizde kullanılan kapı modelleriyle aynı özellikte olacaktır.Laminat Kapı modelleri, köknar iskelet içerisine yüksek yoğunluklu karton ile doldurulan kanat üzerinde öncelikle MDF ve MDF nin üzerine de laminat uygulanmaktadır. İsteğe bağlı olarak 4mm. MDF üzerine direk laminat uygulanabilir veya 6 mm. MDF kontak zımparadan geçirildikten sonra laminat uygulanabilir. Kanat çevresine kayın veya gürgenden masifleme uygulanabilir. İsteğe bağlı conta sayesinde ses geçirmez ve gürültüsüz çalışır.

Kasa ve ayarlanabilir pervazlar üzerinde yine laminat malzemesi sıkılmıştır. Kasanın arka yüzeyine de MDF sıkılarak kasanın çalışması engellenmiştir. İsteğe bağlı olarak pervaz ve kasa postforming ile tamamen laminat kaplanabilir. Kasa isteğe göre masif köknar veya MDF olabilir.

**Aksesuarlar:** Kasa-kanat contası, lambalı kanat, kapı kolu-kilit-menteşe, MDf üzeri kantak zımpralı kanat, kanat kenar masiflemesi, kanat kenarlarının laminat kaplanması, postforming pervaz.

**SAÇ KAPI KASASI :**

DKP sacdan imal edilen sac kapı kasası profilleri, 1.50 mm sac kalınlıklarında yapılacaktır.

Elektrostatik toz boyalı olacaktır.

Ölçüler yerinde alınacaktır.

Montaj firma tarafından yapılacaktır.

Sac kapı kasası üretimlerimiz TSE Kalite Belgesine ve kalite yeterlilik belgesine sahip olacaktır.

1. **KAPI ÜSTÜNE KAPİTONE KABLAMA (KAPI SÜMENİ)**

* 210X80 cm ebatlarında bordo renk numunesi görülecek kapı üstü deri kapitone kaplanacak
* Kapılar sökülüp atölye ortamında yapılacaktır.
* Montaj ve demontaj firma tarafından yapılacaktır.

**GENEL HUSUSLAR:**

* Kullanılacak olan malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
* Tüm ölçüler (±%10) toleranslı olacaktır.
* Uygulanacak imalat detayları, malzeme seçimleri, renk ve boyut seçimlerinde idarenin oluru alınacaktır.
* Projede idarece öngörülen ve yapısal olmayan ya da malzemeye ilişkin değişikliklerde idarenin oluru alınacaktır.
* Kullanılacak olan tüm aksesuarların imalat fiyatlarının içinde olduğu kabul edilecek ve bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
* İmalatlara başlamadan önce üretici firma, her mekanın montajlı işleri için yerinde ölçü alacaktır.
* Yüklenici, imalatların montajı esnasında her türlü emniyet ve koruma tedbirlerini alacaktır. İşin bitimine, teslim tutanağı imzalanana kadar gerekli koruma tedbiri alınmayan, bozulan imalatlardan Yüklenici sorumlu olacak ve bu imalatları ek bedel talebinde bulunmaksızın yenisi ile değiştirecektir.
* Yüklenicinin tüm imalatlardan 2 (iki) yıl, garanti sorumluluğu olacaktır.
* Her tür malzeme ebat, kalite ve şekil olarak bulunduğu ortama uyum sağlayacak şekilde düşünülecektir.
* Tüm imalat ve satın alınan ürünler; kendisi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olacaktır.
* Yüklenici, çalışma yaptığı alanda, gerek çalışma esnasında gerekse çalışma tamamlandıktan sonra temizlik, düzen ve sağlık şartlarından sorumludur. Bununla ilgili her türlü tedbir ve önlemleri alacak, kendi imalatlarına ait temizliği kendisi yapacaktır.
* Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
* Tüm mobilyalar mahalline teslim edilerek montajı yapılacaktır.