**MEDİKAL AMAÇLI SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem medikal amaçlı gazın cinsi ve miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.Nu. | Gazın Cinsi ve Adı | Miktarı |
| 1 | Tıbbi Gaz Sıvılaştırılmış Oksijen %99.5 Saflık (Dolumu tanka yapılacak) | 1000 kg |

**A.MEDİKAL AMAÇLI SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN GAZI (LİKİT)**

1.Sıvılaştırılmış oksijen en az %99.5 saflıkta olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir ve görevli depo yetkilisine teslim edecektir.

2.Sıvılaştırılımış oksijen tıbbi kullanıma uygun olacaktır. Sıvılaştırılmış oksijen insan sağlığı ile ilgili olduğundan dolayı yüklenici firma depolama, nakliye, boşaltma ve kullanıma hazır olma durumuna kadar gazın tıbbi özelliklerinin korunmasından sorumlu olacaktır.

3.Sıvılaştırılmış (likit) oksijen gazı tankına boşaltılacak gazın depolama sisteminin dolu haldeki tartımı idare kontrolünde elektronik kantarda yapılıp likitin boşaltıldıktan sonraki tankerin boş hali idarenin kontrolünde tekrar tartılacaktır. Kantar fişi depo yetkilisine teslim edilecektir. (Hastane idaresinin yapacağı kontrol için tankerle birlikte firma tarafından temin edilen bir taşıt vasıtasıyla kantara gidilecektir. Yüklenici firmaya tartı ve nakliye için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.)

4.Hastanenin likit oksijen gazı ihtiyacını karşılayacak olan firmanın Sağlık Bakanlığından Medikal Amaçlı Oksijen Gazı üretim izin belgesi olacaktır ve bu belgeyi teklifli ile birlikte verecektir. İstekli firma direk üretici olmayıp bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen gazı dolum izin belgesini ve bayinin kendisinin Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen gazı dolum izin belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı teklifleriyle birlikte verecektir.

5.Likit oksijenin dolumu için gerekli tüm alet, teçhizat yüklenici tarafından temin edilecektir.

6.Hastanenin medikal gaz ihtiyacını karşılayacak olan firmanın söz konusu gaz için TSE uygunluk ve TSE imalata yeterlilik belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir.

**B.TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE VE KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI**

Gazliler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muayene Komisyonu kontrolünde teknik şartnameye uygun olarak Likit oksijen tankının dolumu için gelen tankerin elektronik kantarda dolu ve boş olarak tartımı yapılacaktır. Muayene komisyonu üyelerini, firma kendi aracıyla tartıya götürüp getirecektir. Kantar fişi depo yetkilisine teslim edilecektir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerini yüklenici firma yerine getirmek zorundadır. Yüklenici firma alt işveren çalıştıramaz. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Batuhan EKİCİ Menderes DOĞAN Hasan Hüseyin EROĞLU

Tekniker Tekniker Yüksek Mühendis

**LİKİT OKSİJEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEKLİF KOMİSYONU** | Ayhan ELİBOL  Tekniker  MM2595 | Arif ATA  Kat Bakım Görevlisi  HİZ541 |
| **MUAYENE KOMİSYONU** |  |  |
| GÜNEY KIZILBAĞ  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  MM2572 | Sami CANLI  Klinik Servis Görevlisi  HİZ524 | YAKUP KARAPOLAT  Kat Bakım Görevlisi  HİZ527 |

**SU ARITMA KÖRÜĞÜ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEKLİF KOMİSYONU** | Batuhan EKİCİ  Tekniker  MM2714 | Muhsin BAYRAKTAR  Tekniker  2615 |
| **MUAYENE KOMİSYONU** |  |  |
| GÜNEY KIZILBAĞ  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  MM2572 | Menderes DOĞAN  Tekniker  MM2722 | Hakan ÖZYİĞİT  Tekniker |