**T.C.**

**SAGLlK BAKANllGI**

**GAZiLER FiziK TEDAVi VE REHABiLiTASYON EGiTiM VE ARAŞTIRMA HASTANESi   
ANKARA**

**MUHTELiF BOYA MALZEMELER TEKNiK ŞARTNAMESi**

**TEKNiK ÖZELliKLERi:   
1- BOYA:**

Boya piyasanın birinci kalite malzemesi olacaktır.   
Tipi; Plastik iç cephe boyası olacaktır.

Boya ambalajlarının ağzı açılmış, patlak ve delik olmayacaktır.

Boya teslimatı yapıldığı tarihten en fazla (6) ay önce imal edilmiş olacaktır.

**2- YAGLI BOYA (BEYAZ):**

Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olacaktır.   
Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.

iç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir olacaktır.

Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir nitelikte   
olacaktır.

Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilebilir uygulama yapılabilir nitelikte   
olacaktır.

Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan   
saklanabilmelidir.

Boyalar 2,5 kg'lık teneke ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

**3- ALÇı:**

Tipi; sıva, saten veya kartonpiyer alçı olacaktır.

Alçı, teslimatın yapıldığı tarihten en fazla 6 (altı) ay önce imal edilmiş olacaktır.   
Saten alçı 30 kg'lık torbalarda 10 adet olacaktır.

Sıva alçı 35 kg'lık torbalarda 10 adet olacaktır.