T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | 10 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V | 5 | ADET |  |  |  |
| 2 | 12,5 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V | 5 | ADET |  |  |  |
| 3 | 15 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V | 10 | ADET |  |  |  |
| 4 | 20 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V | 10 | ADET |  |  |  |
| 5 | 25 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V | 10 | ADET |  |  |  |
| 6 | 16 mm² NYAF KABLO | 25 | METRE |  |  |  |
| 7 | 25 mm² NYAF KABLO | 25 | METRE |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU:** Hastanemizin Kompanzasyon panolarının arızalı olan kondansatörlerin değiştirilmesi için malzeme alım işi.

1. 10 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V 5 ADET
2. 12,5 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V 5 ADET
3. 15 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V 10 ADET
4. 20 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V 10 ADET
5. 25 kVAR TÜP KONDANSATÖR 440 V 10 ADET
6. 16 mm² NYAF KABLO 25 METRE
7. 25 mm² NYAF KABLO 25 METRE

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**•** Arızalı olan parçalar değiştirilecektir.

**•** Malzemeler kullanılmamış ve paketlerinden açılmamış olacaktır.

**•** Montaj firma tarafından yapılacaktır.

**•** Sökülen malzemeler idare gördükten sonra firma tarafından bertaraf edilecektir.

**•** Sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

**•** Firma İş Sağlığı güvenliği tedbirlerini alacaktır ve kurallarına uyacaktır.

**•** Malzemeler firmanın en az (2) iki yıl garanti kapsamında olacaktır.